|  |  |
| --- | --- |
| **22.05.20** |  |

**ИНФОРМАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Промышленный пылесос**

**COYNCO BASIC BT 753 M**

 Компания «ОЛЬМАКС» благодарит Вас за проявленный интерес к продукции ТМ COYNCO. Вашему вниманию предлагается промышленный пылесос COYNCO серии BASIC BT753M, оснащенный мощной турбиной с боковым каналом.

Данная модель предназначена для КРУГЛОСУТОЧНОГО использования в тяжелых условиях при предельных нагрузках. Позволяет осуществлять сбор пыли, мелкодисперсной пыли, различных твердых частиц, легких обрезков и других загрязнений.

 Ниже приведены подробные характеристики аппарата и конструктивные особенности (приложение 1 стр.2) с описанием преимуществ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **COYNCO BT753M**  |
| Привод  | Асинхронная турбина с боковым каналом |
| Мощность | 3 кВт |
| Напряжения питания | 380 В/50 Гц |
| Очистка фильтра | Ручной встряхиватель (шейкер) |
| Класс фильтра | М  |
| Эффективная поверхность фильтра | 20 000 см2 |
| Поток воздуха (расход) | 320 м3/час |
| Максимальное разрежение | 320 мбар |
| Емкость бака | 75 л |
| Диаметр впуска | 60 мм |
| Габариты (Д\*Ш\*В) |  800\*600\*1540 мм |
| Вес  | 100 кг |
| Уровень шума  | менее 71 дБ |
| Коэффициент использования  | 24 часа/сутки |
|  |  |
| Артикул заказа | BT753M |
| **Цена с НДС**  | **249227 руб.** |

****

K50.6050.0D Наименование: Комплект для уборки 60-50 50 мм

В стоимость комплекта входят: шланг 3 м с наконечниками и переходниками, коническая насадка резиновая, круглая щетка нейлоновая для уборки оборудования, щелевая насадка (нерж), насадка для пола 420 мм (нерж). труба удлинительная 1 м. хром. сталь цена 35472 рубля

**Конструктивные особенности COYNCO BASIC BT753M**

* **Мобильность и эргономика**
	1. Прочная рама из стального профиля с абразивостойкой порошковой окраской позволяет использовать аппарат в тяжелых условиях и гарантирует отсутствие повреждений и преждевременной коррозии.
	2. Небольшие размеры и поворотные колеса из антистатического каучука обеспечивает свободу передвижения между машинами и механизмами, а так же в узких проходах и лестничных маршах.

Специальные стопоры на колесах позволяют работать на уклонах и вносят дополнительную безопасность и удобство работы.

Дополнительный контейнер для принадлежностей обеспечивает автономность

* **Асинхронная турбина с боковым каналом**
	1. Компания COYNCO использует турбины собственного производства, с применением современного оборудования и высоких европейских стандартов качества. Специальная запатентованная конструкция турбины дает возможность использовать пылесос 24 часа в сутки, без перерывов и остановок.
* **Тангенциальный впуск**

Специальная форма впуска пылесоса по касательной к баку, обеспечивает высокую скорость частиц на входе пылесоса, что способствует появлению эффекта циклона и предварительной сепарации крупных фракций пыли

* **Система фильтрации**

В пылесосе используется антистатический фильтр класса M (99,9 % частиц размером от 1 микрон, ПДК более 0.11 мг/м3) с дополнительной мембраной из тефлона увеличенной площади. Имеется возможность установки дополнительного НЕРА фильтра класса Н14. Может комплектоваться запатентованным защитным кожухом фильтра для обеспечения защиты от повреждений, а так же для усиления эффекта циклона и исключения преждевременного засорения.

* **Система очистки**

Система очистки приводится в действие специальным рычагом на корпусе пылесоса. Она позволяет эффективно очистить фильтр от налипшей пыли и вернуть его фильтрующую способность. Встроенный вакуумметр на панели турбины укажет на необходимость проведения очистки.

* **Система сбора мусора**

Пылесос оснащен откатным баком на поворотных колесах объемом 75 литров.

**Аксессуары.**

1. Комплект для уборки шланг 3 м. трубка всасывающая 1 м. (нерж. сталь) щелевая насадка (нерж. сталь) насадка для пола 420 мм.(нерж. сталь) насадка круглая с ворсом.

**Примечания:**

1. Срок поставки - наличие на складе в Москве.
2. Гарантийный срок − 36 месяцев с момента поставки оборудования.